한국항행학회 학술대회 논문 제목 (HY견고딕, 14p, 장평100, 자간-5, 줄간격160%, 왼쪽정렬)

Efficient Multicasting Environment (영문Arial, 16.5p, 장평100, 자간0, 줄간격 130%,왼쪽정렬)

홍 길 동1 · 홍 동 순2(HY견명조 10.5p, 장평100, 자간-5, 줄간격 120%, 왼쪽정렬)

Corresponding Author

1한국대학교 항공공학과 (돋움, 8.7p, 장평100, 자간0, 줄간격130%,왼쪽정렬)

2대한대학교 정보통신공학과 (돋움, 8.7p, 장평100, 자간0, 줄간격130%,왼쪽정렬)

Kil-dong Hong1 · Dong-soon Hong2*(영문 Times New Roman 10.5p, 장평100, 자간0, 줄간격120%,왼쪽정렬)

1Department of Computer Engineering, Hankook University, Seoul 123-456, Korea (영문Arial, 8.7p, 장평100, 자간0, 줄간격130%,왼쪽정렬)

2*Department of Computer Engineering, Daehan University, Daejeon 654-321, Korea

[Abstract] (영문 Arial, 10p, 장평 100, 자간 -2, 줄간격 150%, 왼쪽정렬)

Abstract should be placed here. These instructions give you guidelines for preparing papers for JANT. (Times New Roman 9.2p, 글자자간 -5, 장평 100%, 들여쓰기 10pt, 줄간격 150%.)

※ 120 words (space 포함) 150 words 사이로 반드시 작성.

I. 서  론 (HY중고딕, 10.5p, 장평90, 자간0)

차세대 이동통신서비스의 핵심은 인터넷서비스를 포함한 고속 패킷 서비스라고 할 수 있으며, 현재 3GPP(third generation partnership project)에서 고속 패킷 전송을 위한 규격 (HSDPA: high speed downlink packet access)의 개발을 거의 완성한 단계에 있다 [1].

(국문 바탕, 영문 time new roman, 9.5p, 장평 90, 자간 -6, 들여 쓰기 10p)

동기추적회로는 일반적으로 DLL (delay locked loop) 방식의 비동기식 동기추적회로 (non-coherent code tracking loop)가 대표적으로 사용되나 [2],[3], 파일럿 채널이 존재하는 WCDMA 시스템의 경우 판정 궤환 동기식 동기추적회로 (decision-feedback coherent code tracking loop)도 사용될 수 있다 [4]. 본 논문에서는 3GPP HSDPA 모뎀을 위한 비동기식 동기추적회로를 설계하고 설계된 동기추적회로에 대한 지터 분산 (jitter variance)과 과도 응답특성 (transient response characteristics)을 이론적으로 해석한다. 한편, HSDPA 모뎀의 경우 공통 파일럿채널 (CPICH)을 이용할 수 있으므로 [1] 공통파일럿 신호를 목표신호 (target signal)로 설정하여 동기추적회로를 설계한다. 끝으로, 설계된 동기추적회로의 성능을 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 검증한다.

II. 신호의 모델과 시스템 기술

1. 신호 모델과 복조기(HY중고딕, 10p, 장평90, 자간-6)

WCDMA 순방향 링크에서 각 채널은 QPSK 데이터 변조와 복소확산 (complex spreading)의 변조 형태를 취하며 따라서, 기지국에서의 송신 신호는 다음과 같이 표현할 수 있다 [5].

수식은 한글에서 수식편집기를 사용하여 삽입하고 오른쪽 여백에 괄호 안에 수식 번호를 입력해야 합니다.

수식 번호는 연속적이어야 하며, 삽입된 수식은 본문내용과 아래와 위로 한 줄 띄워야 합니다.

[eqn: int _{0} ^{r _{2}} {eqalign{F(r, varphi )dr`d varphi =[ sigma r _{2} /(2 mu _{0} )]~~~~~~~~~~~~~~~~~~# BULLET int _{0} ^{INF } {exp(- lambda |z _{j} -z _{i} |) lambda ^{-1} d lambda .}}}]	(1)

위 식에서 는 j 번째가입자의칩당에너지이고, 는 j 번째가입자의채널코드이다. 와 는 I/Q 채널의 확산코드이고, 와 는 j 번째가입자의 I/Q 채널 데이터이다, 또한, 는 파일럿 신호의 칩 당 에너지이고, 와 는 파일럿 신호의 I/Q 채널 심볼 패턴을 나타낸다. 단말기에서 수신 신호는 다음의 식으로 표현할 수 있다.

1) 단위의 표현

단위는 국제단위표준 (SI; international unit) 규정에 따라 표현하고, %와 ℃를 제외한 모든 단위는 수치와 한 칸을 띄워 표현합니다. 이는 본문, 표, 그림 모두 해당됩니다.

2) 영문 약어의 표현

영문 용어의 약어는 논문에 처음 나왔을 때 반드시 표현하여야 하며, 그 다음 표현부터는 약어를 사용할 수 있습니다. 약어 표현 방법은 다음과 같습니다.

(1) 국문 논문의 경우

- 국문 용어와 이의 영문 약어가 모두 표현 가능한 경우 예 : 위성 항법 장치 (GPS; global positioning system)

- 영문 용어와 이의 영문 약어만 표현 가능한 경우 예 : RDPS (residual dispersion per span)

(2) 영문 논문의 경우
원어 (약어) 순으로 표현한다. 예를 들어, residual dispersion per span (RDPS)

그림 1. 공통 파일럿 신호를 복조하기 위한 블록 다이어그램 (국문, 영문 모두 도움, 9p, 장평 90, 자간 -6, 양쪽 정렬, 표 캡션은 표 위에 작성)

표 1. 공통 파일럿 신호를 복조하기 위한 블록 다이어그램 (국문, 영문 모두 도움, 9p, 장평 90, 자간 -6, 양쪽 정렬, 표 캡션은 표 위에 작성)

2. 시스템 기술

수신된 신호는 먼저 기저대역으로 주파수 하향변환 (frequency down-conversion)되며 신호 대 잡음비를 최대로 하기 위해 정합필터를 이용하여 저역 필터링한다. I/Q 채널의 기저대역 신호는 일반적으로 8배로 샘플링된다. 전진 또는 지연 샘플들은 I/Q 채널 PN 코드 생성기에서 발생시킨 PN 시퀀스와의 코릴레이션을 취함으로써 에러신호 를 생성한다.

한국항행학회 2022년 종합학술대회

학술대회 논문 제목

III. 동기추적회로의　성능 해석

1. 위상검출기　출력의　통계적　해석

AWGN 채널 환경에서 전진 또는 지연 복조기 출력은 다음과 같이　모델링 할　수　있다 [2],[3].

Ⅳ. 결   론

본 논문에서는 3GPP 공통 파일럿 신호를 이용하여 HSDPA 모뎀을 위한 동기추적회로를 설계하고 설계된 동기추적회로의 성능을 시뮬레이션을 통해 검증하였다. 먼저, WCDMA 신호 모델을 바탕으로 동기추적회로의 지터 분산과 과도응답 특성을 이론적으로 유도하였으며 이를 바탕으로 동기추적회로의 루프 필터를 설계하였다. 루프 필터의 설계 시, 지터 분산과 과도응답 특성을 고려하여 루프 대역폭을 결정하였으며 시뮬레이션을 통해 지터 분산과 과도응답 특성의 이론치와 시뮬레이션 결과가 일치함을 확인하였다.

Acknowledgments (HY견고딕, 10p, 왼쪽정렬)

본 연구는 1996년도 ○○○ 지원본부의 지원에 의하여 이루어진 연구로서, 관계부처에 감사드립니다.

References (HY견고딕, 10p, 왼쪽정렬)

(내용 : Times New Roman, 9포인트. 줄간격150%)

학회 투고규정 (Instructions for Authors)에 따라 아래와 같이 작성합니다.

1) 논문지 : 저자명, “제목”, 논문지명, 권, 호, 페이지, 년월.

[1] S. R. Lee, H. Berry, O. Temam, and M. Lipasti, “Performance improvement of WDM channels using inline dispersion management in transmission links with OPC placed at various position,” The Journal of Korea Navigation Institute, Vol. 14, No. 5, pp. 668-676, Oct. 2010.

2) 단행본 : 저자명, 도서명, 출판사명, 페이지, 년도.

[2] J. G. Proakis, Digital Communications, 4th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 1993.

[3] J. L. Hennessy and D. A. Patterson, Instruction-level parallelism and its exploitation, in Computer Architecture: A Quantitative Approach, 4th ed. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann Pub., ch. 2, pp. 66-153, 2007

3) 학술대회논문지 : 저자명, “제목”, 논문지명, 개최장소, 페이지, 년월.

[4] A. Hashmi, H. Berry, O. Temam, and M. Lipasti, “Automatic abstraction and fault tolerance in cortical microachitectures,” in Proceeding of the 38th Annual International Symposium on Computer Architecture, New York: NY, pp. 1-10, 2011.

4) 학위 논문 : 저자명, 제목, 학위명, 대학명, 장소, 년월.

[5] B. Alavi, Distance measurement error modeling for time- of-arrival based indoor geolocation, Ph.D. dissertation, Worcester Polytechnic Institute, Worcester, MA, 2006.

5) 기술 보고서 : 저자명, 제목, 기관명, 장소, 기술문서 번호,  페이지, 년월.

[6] Y. Z. Ben, D. K. John, and Anthony, Tapestry: An infrastructure for fault-tolerant wide-area location and routing, University of California, Berkeley: CA, Technical Report CSD-01-1141, 2001.

6) 온라인(URL)

[7] Malardalen Real-Time Research Center. The worst-case execution time (WCET) analysis project [Internet]. Available: http://www.mrtc.mdh.se/projects/wcet/.

[8] H. Nowakowska, M. Jasinski, P. S. Debicki and J. Mizeraczyk (2011, October). Numerical analysis and optimization of power coupling efficiency in waveguide-based microwave plasma source. IEEE Transactions on Plasma Science [Online]. 39(10), pp. 1935-1942. Available:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber
=6012536.